**«Спецификация на поставку товара»**

| №  п/п | **Наименование, артикул, производитель** | **Характеристики** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **требования к доставке** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор  масляный | |  |  | | --- | --- | | Тип | ТМГ | | Номинальная частота | 50 (Гц) | | Номинальная мощность | 630(кВ А) | | Номинальное напряжение стороны ВН  (в режиме холостого хода) | 6(кВ) | | Номинальное напряжение стороны НН  (в режиме холостого хода) | 0.4(кВ) | | Диапазон и ступени регулирования напряжения  на стороне ВН ПБВ (если иное, указать в примечании) | ± 2 х 2,5 (%) | | Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%)  (указывается при отличии от стандартного) | (%) | | Потери холостого хода (+ 15%)  (указывается при отличии от стандартного) | (Вт) | | Потери короткого замыкания при 75°С (+10%)  (указывается при отличии от стандартного) | (Вт) | | Схема и группа соединения обмоток  (**Д/Y, Y/Y, Y/Z,** или нестанд.)  (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН) | Д/Ун-11 | | Климатическое исполнение и категория размещения  Масляный:**(У1, УХЛ1)** Сухой:**(У3, УХЛ3)** | УХЛ1 | | Степень защиты (указывается при отличии от IP00) |  | | Конструктивное исполнение выводов ВН и НН  (**Вверх, левое, правое, вниз** (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ);  (если иное, то указать в примечании) | Вверх | | Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции)  длина:  ширина:  высота: | 1800(мм)  1000(мм)  1460(мм) | | Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) | **2100 (кг)** | | Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 100 кВа. , для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВа.) | да | | Виброгасящие опоры | да | | шт | 2 | Место доставки: ул. Пирогова 10  Подъем на этаж: нет  Наличие лифта: нет  Этаж: нет  Дверные проемы: нет Рекомендуемое время разгрузки: с 8.00-17.00 |

*В случае указания на товарные знаки, фирменные наименования, модели, наименование места происхождения товара или наименование производителя, просим читать «или эквивалент». Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов Товара, при этом гарантийный срок, технические характеристики представляемого Поставщиком Товара должны быть не хуже по любому из параметров.*

**Общие требования к товару:**

* Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.
* Товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
* На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.
* Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям производителя товара.
* Товар должен быть укомплектован в соответствии с документом на товар, выданным производителем товара.
* Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. Товар доставляется Исполнителем собственными силами. Товар передаётся уполномоченному представителю Заказчика.
* Гарантийный срок на поставляемый Товар – согласно гарантийному сроку завода-изготовителя.
* Местом поставки товара является территория ООО «Санаторий «Заполярье» по адресу г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10.
* Доставку, разгрузку товара, занос на место осуществляет Поставщик собственными силами.
* Поставщику необходимо учесть, что доставка товара будет выполняться в условиях действующего Санатория.
* Соблюдать требования к пропускному режиму. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Соблюдать порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* При разгрузке товара соблюдать требования в области ПБ и ОТ Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Фактом подписания договора по результатам закупочной процедуры, Поставщик подтверждает, что знаком и обязуется ознакомить представителей/работников Поставщика и привлеченных к исполнению договора третьих лиц с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика. Представитель Поставщика или привлеченного к исполнению договора третьего лица, допустивший нарушение требований нормативных актов о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, удаляется с территории Заказчика и в дальнейшем на нее не допускается.